# 产品配置说明

## 订单客户配置

配置路径：product -> h -> customer.ini 配置模板：

[c01]  
name=自研  
info=通用协议  
pname=  
library=

字段说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 含义 | 注意 |
| [c01] | 配置序号关键字 | 不可使用中文，不能添加已有重复项，建议按顺序递增 |
| name | 订单客户名称 |  |
| info | 使用协议 |  |
| pname | 自定义协议名 |  |
| library | 使用的so库名称 |  |

## 产品型号配置

配置路径：product -> h -> [产品型号].ini 注意：**文件名对应产品型号**  
配置模板：

[info]  
desc=自研15寸形态,单目:变焦3.6-11mm  
bv=12319  
path=153611.png  
  
[capacity]  
# lens: 0=短焦,1=长焦,2=广角  
lens=2   
# dlens: 1=双目,0=单目  
dlens=0  
# video: 视频相关测试  
video=hs\_lens\_ircut\_ptz\_led  
# io\_in: 1=1个;2=2个  
io\_in=1  
io\_out=2  
serial=2  
io\_reset=1

字段说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 含义 | 注意 |
| [info] | 产品信息关键字 | 不可变 |
| desc | 产品描述，简略描述产品配置 | 用于界面显示 |
| bv | 硬件版本（board version） |  |
| path | 产品图像文件名称 | 填写后需要在image目录下添加对应的产品图像文件 |
| [capacity] | 产品配置信息关键字 | 不可变 |
| lens | 镜头类型 | 0=短焦,1=长焦,2=广角 |
| dlens | 镜头数量 | 1=双目,0=单目 |
| video | 视频相关测试 | hs\_lens\_ircut\_ptz\_led，lens=镜头，ircut=白天/夜间，ptz=云台，led=补光灯 |
| io\_in | IO输入 | 1=1个; 2=2个 |
| io\_out | IO输出 |  |
| serial | 串口 |  |
| io\_reset | IO复位 |  |